Specifications:

EARPLE BOARD:

Diameter: 1.8”

Holes:

1. (0.543” , 1.637) drill 3/32” #43 #42 .089 or .0935
2. (1.69” , 0.684) drill 3/32” #43 #42 .089 or .0935
3. (0.9” , 0.088”) drill 3/32” #43 #42 .089 or .0935
4. Tap for 4-40 NF or NC

Battery: (0.9 “ , .09”) 45 deg. Offset drawing included

Micro USB: ~(0.9” , 1.68”) 0 deg. Offset drawing included

